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1. Opis mieszkania
1.1. Powierzchnia użytkowa: 36,90 m²
1.2. Powierzchnia mieszkalna:  27,50 m²
1.3. Pomieszczenia: pokój 1, pokój 2, kuchnia, łazienka, przedpokój
1.4. Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, domofonowa
1.5. Kondygnacja : parter
2. Zakres:
2.1. Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu. Skucie płytek oraz demontaż paneli w mieszkaniu. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w łazience do wysokości minimum 2 metrów bieżących. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Wymiana 3 sztuk grzejników 
z zaworami termostatycznymi z głowicami, montaż zaworów odcinających. Parametry cieplne grzejników muszą zostać zachowane. Po wymianie grzejników należy zgłosić firmie zewnętrznej obsługującej powyższy budynek montaż podzielników ciepła na nowych grzejnikach. Koszty montażu podzielników należą do najemcy. Minimalna wysokość pokoi 
i pomieszczeń mieszkalnych (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)  powinna wynosić co najmniej 2,5 metra.
2.2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami od zabezpieczenia w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu 
i wykonaniem pomiarów elektrycznych. Należy również wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe na topikowe typu TYTAN lub DO2 
z możliwością oplombowania z wkładką maksymalnie 25A . Protokół 
z pomiarów elektrycznych powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D 
i świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo. Zabrania się wykonywania instalacji w posadzce.
2.3. Demontaż starej instalacji elektrycznej w piwnicy – wykonanie nowej instalacji oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym w boksie piwnicznym.
2.4. Wymiana stolarki okiennej w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych. Okna muszą posiadać Certyfikat Zgodności, Deklarację Zgodności 
z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynnik przenikania ciepła (U) nie może być wyższy niż: 0,9 W/(m²K). W celu zapewnienia dopływu powietrza 
po wymianie stolarki okiennej na szczelną, konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki powietrza. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Az3 2000 (długość 
40 cm). Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną.
2.5. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy do najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie. 
W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik 
z uwagi, iż Wynajmujący nie zezwala na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.
2.6. Wymiana kratek wentylacyjnych (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).
2.7. Wykonanie nowej instalacji gazowej od konsoli w mieszkaniu do urządzeń 
zakończone zaworem odcinającym (zawory muszą być w widocznym miejscu- niezabudowane). Instalację należy wykonać w miedzi na zacisk.
2.8. Zakup i montaż nowej gazowej kuchenki 4-palnikowej oraz gazowego podgrzewacza wody w kuchni.
2.9. Wykonywanie przez autoryzowanego serwisanta corocznego przeglądu gazowego podgrzewacza wody oraz realizacja zaleceń wynikających 
z protokołu przeglądu. 
2.10. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D dwóch niezależnych instalatorów oraz świadectwo kalibracji urządzenia pomiarowego).  Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy 
od daty wystawienia protokołu.
2.11.  Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać
 żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić
 dokument potwierdzający powyższe wytyczne). Czujnik należy zamontować w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł na wysokości od 1,50 metra do 1,80 metra ma przeciwległej ścianie niż zamontowane jest urządzenie.
2.12. Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).
2.13. Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.
2.14. Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznych celem dokonania przez komisję odbioru częściowego.
2.15. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.
2.16. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami - to jest: drzwi wejściowe 80 lewe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). 
Po wymianie drzwi wejściowych należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej. Montaż numeru na drzwiach wejściowych do mieszkania. Drzwi pokojowe: I pokój: 80 lewe, II pokój: 80 prawe drzwi kuchenne: 80 prawe oraz drzwi łazienkowe: 80 lewe otwierane na zewnątrz. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2 (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm).
2.17. Wykonanie nowej podłogi w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokoju. 
W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych. Położenie płytek ceramicznych w łazience i kuchni.
2.18. Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.
2.19. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.
2.20. Wykonanie instalacji dzwonkowej (instalacja nie może być bezprzewodowa), internetowej, antenowej.
2.21. Sprawdzenie instalacji domofonowej oraz wymiana słuchawki domofonu. 
2.22. Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy ul. Ks. Henryka Jośki 44 . 
2.23. Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.                                       
2.24. Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

3. Szacowana wartość remontu ogółem: 59.000,00 zł

4. Uwagi:
4.1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.
4.2. Wszystkie prace dodatkowe lub zmiany zakresu remontu wymagają
pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
4.3. Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy
przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 20.00.
Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.
4.4. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.
4.5. Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.
