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1. Opis mieszkania
1.1. Powierzchnia użytkowa: 48,25 m2
1.2. Powierzchnia mieszkalna:  31,40 m2
1.3. Pomieszczenia: pokój 1, pokój 2, kuchnia, łazienka, przedpokój
1.4. Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, ogrzewanie sieciowe, domofonowa
1.5. Kondygnacja: 1 piętro

2. Zakres:
2.1. Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów, w całym mieszkaniu. Demontaż paneli podłogowych, skucie płytek. Demontaż sufitu podwieszanego w łazience. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Położenie płytek ceramicznych 
na ścianach w łazience do wysokości minimum 2 metrów bieżących.  Minimalna wysokość pokoi i pomieszczeń mieszkalnych (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)  powinna wynosić co najmniej 2,5 metra. Demontaż rolety zewnętrznej w pokoju. 
2.2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami od zabezpieczenia głównego na klatce schodowej wraz 
z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych. 
Należy również wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe na topikowe typu TYTAN lub DO2 z możliwością oplombowania z wkładką maksymalnie 25A.  Wykonanie niezależnego gniazdka do bojlera elektrycznego i kuchenki elektrycznej. Protokół z pomiarów elektrycznych powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D i świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo.  Zabrania się wykonywania instalacji w posadzce.
2.3. Demontaż starej instalacji elektrycznej w boksie piwnicznym – montaż nowej instalacji oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym.
2.4. Wymiana stolarki okiennej w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych. Okna muszą posiadać Certyfikat Zgodności, Deklarację Zgodności 
z PN lub Aprobatą Techniczną. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynnik przenikania ciepła (U) nie może być wyższy niż: 0,9 W/(m²K). W celu zapewnienia dopływu powietrza po wymianie stolarki okiennej na szczelną, konieczne jest wyposażenie okien w nawiewniki powietrza. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza
zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Az3 2000 (długość 40 cm). Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną.
2.5. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. 
W przypadku montażu prysznica należy zamontować brodzik. Demontaż zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy do najemcy. 
Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie z uwagi, 
iż Wynajmujący nie zezwala na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania 
się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.
2.6. Wymiana kratek wentylacyjnych (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).
2.7. Zakup i montaż nowego bojlera elektrycznego 80 litrów.
2.8. Zakup i montaż nowej kuchenki elektrycznej do gotowania.
2.9. Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).   
2.10. Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznej celem dokonania przez komisję odbioru częściowego. 
2.11.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę  układu funkcjonalnego mieszkania.
2.12. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami - drzwi wejściowe 90 prawe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). Po wymianie drzwi wejściowych należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej. Montaż numeru na drzwiach wejściowych do mieszkania. Drzwi pokojowe: pokój 1: 80 prawe, pokój 2: 80 prawe, 
drzwi kuchenne: 80 lewe lub otwór drzwiowy na szerokość 80 cm oraz drzwi łazienkowe: 80 prawe otwierane na zewnątrz. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm² (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm).
2.13. Wykonanie podłóg w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokojach. W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych. Położenie płytek ceramicznych w łazience oraz kuchni.
2.14. Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.
2.15. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.
2.16. Wykonanie instalacji dzwonkowej, internetowej, antenowej.
2.17. Sprawdzenie instalacji domofonowej oraz wymiana słuchawki domofonu.
2.18. Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy 
ul. Hetmańskiej 7.
2.19. Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.
                                       
2.20. Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

3. Szacowana wartość remontu ogółem: 77.000,00 zł
4. Uwagi:
4.1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlana oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.
4.2. Wszystkie dodatkowe prace lub zmiany zakresu remontu wymagają pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
4.3. Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 19.00. Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.
4.4. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.
4.5. Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.
