Zakres remontu mieszkania przy ul. Patriotów 12b/1
1. Opis mieszkania
1.1. Powierzchnia użytkowa: 58,00 m2
1.2. Powierzchnia mieszkalna: 42,18 m2
1.3. Pomieszczenia: pokój 1, pokój 2, pokój 3, kuchnia, łazienka, przedpokój
1.4. Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, etażowe ogrzewanie gazowe
1.5. Kondygnacja: parter
2. Zakres:
2.1. Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów, zerwanie tapet w mieszkaniu. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Demontaż paneli oraz skucie płytek w mieszkaniu. Wymiana parapetów wewnętrznych. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w łazience do wysokości minimum 2 metrów bieżących. Demontaż płyt gips karton w mieszkaniu. Minimalna wysokość pokoi i pomieszczeń mieszkalnych (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)  powinna wynosić co najmniej 2,5 metra.
2.2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami od zabezpieczenia głównego na klatce schodowej wraz 
z montażem osprzętu i wykonaniem pomiarów elektrycznych. Należy również wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe na topikowe typu TYTAN lub DO2 z możliwością oplombowania z wkładką maksymalnie 25A.  Wykonanie niezależnego gniazdka do kotła centralnego ogrzewania. Protokół z pomiarów elektrycznych (oryginał) powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D i świadectwem kalibracji urządzenia  pomiarowego. Instalację należy wykonać podtynkowo. Zabrania się wykonywania instalacji w posadzce.
2.3. Demontaż starej instalacji elektrycznej w piwnicy - wykonanie nowej instalacji oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym w boksie piwnicznym.
2.4. Wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno -kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno-kanalizacyjnego należy 
do  najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie. W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik 
z uwagi, iż Wynajmujący nie zezwala na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
2.5. Wymiana kratek wentylacyjnych w mieszkaniu (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).
2.6. Zakup i montaż nowej kuchenki gazowej  4-palnikowej. 
2.7. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D dwóch niezależnych instalatorów oraz świadectwo kalibracji urządzenia pomiarowego).  Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy 
od daty wystawienia protokołu. 
2.8. Wykonanie przez autoryzowanego serwisanta przeglądu kotła gazowego jak również realizacji zaleceń wynikających z protokołu przeglądu. Dostarczenie protokołu do AZB 2.
2.9. Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać
 żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić
 dokument potwierdzający powyższe wytyczne). Czujnik należy zamontować w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł na wysokości od 1,50 metra do 1,80 metra ma przeciwległej ścianie niż zamontowane jest urządzenie. 
2.10. Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).   
2.11. Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.
2.12. Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznych celem dokonania przez komisję odbioru częściowego. 
2.13. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.
2.14. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami: drzwi wejściowe 80 prawe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). Po wymianie drzwi zewnętrznych należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej. Montaż numeru na drzwiach wejściowych do mieszkania. Drzwi pokojowe: 80 prawe/lewe, drzwi kuchenne: 80 lub otwór na szerokość 80 cm, drzwi łazienkowe: 80 lewe. W drzwiach łazienkowych 
w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2 (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm).
2.15. Wykonanie nowej podłogi w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokojach. 
W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych. Położenie płytek ceramicznych w łazience i kuchni. Brak zgody na montaż paneli winylowych w kuchni i łazience.
2.16. Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.
2.17. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.
2.18. [bookmark: _GoBack]Wykonanie instalacji dzwonkowej, antenowej, internetowej.
2.19. Sprawdzenie instalacji domofonowej. W razie potrzeby wykonanie nowej instalacji wraz z zakupem i montażem nowej słuchawki. 
2.20. Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy 
ul. Patriotów 12.
2.21. Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.
2.22. Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

3. Szacowanie wartości remontu ogółem: 70.000,00 zł
4. Uwagi:
4.1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.
4.2. Wszystkie dodatkowe prace lub zmiany zakresu remontu wymagają pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
4.3. Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 19.00. Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.
4.4. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest 
do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.
4.5. Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.

