[bookmark: _GoBack]Zakres remontu mieszkania przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 5c/2
1. Opis mieszkania
1.1. Powierzchnia użytkowa: 29,00 m²,
1.2. Powierzchnia mieszkalna: 15,80 m²,
1.3. Pomieszczenia: pokój 1, kuchnia, łazienka, przedpokój,
1.4. Wyposażenie: instalacja wodna, kanalizacja, elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, domofonowa.
1.5. Kondygnacja : parter
2. Zakres:
2.1. Zmycie, zdrapanie ścian i sufitów, zerwanie tapet w całym mieszkaniu. Skucie płytek w mieszkaniu, demontaż paneli. Zamurowanie naświetla. Położenie płytek ceramicznych na ścianach w łazience do wysokości minimum 2 metrów. Malowanie lub tapetowanie mieszkania. Minimalna wysokość pokoi 
i pomieszczeń mieszkalnych (pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój)  powinna wynosić co najmniej 2,5 metra. Naprawa podłogi w mieszkaniu. 
2.2. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami od zabezpieczenia głównego w mieszkaniu wraz z montażem osprzętu 
i wykonaniem pomiarów elektrycznych. Należy również wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe na topikowe typu TYTAN lub DO2 
z możliwością oplombowania z wkładką maksymalnie 25A.  Wykonanie niezależnego gniazdka do bojlera elektrycznego. Przeniesienie tablicy licznikowej najbliżej drzwi wejściowych. Protokół z pomiarów elektrycznych powinien być podpisany przez 2 niezależne osoby (eksploatacja i dozór) wraz z kserokopią uprawnień E i D i świadectwem kalibracji urządzenia pomiarowego.  Instalację należy wykonać podtynkowo.  Zabrania się wykonywania instalacji w posadzce. 
2.3. Demontaż starej instalacji elektrycznej – montaż nowej instalacji 
oraz montaż oprawy oświetleniowej wraz z włącznikiem hermetycznym 
w boksie piwnicznym.
2.4. Wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej od pionu do urządzeń, montaż nowych urządzeń sanitarnych, to jest: muszli, wanny lub prysznica, umywalki, zlewozmywaka i baterii (kuchnia + łazienka). Wykonanie podejścia pod pralkę. W przypadku zabudowy pionu wodno -kanalizacyjnego należy tak wykonać zabudowę, aby w razie awarii (wymiany) pionu w prosty sposób będzie możliwe jego rozebranie. Demontaż zabudowy pionu wodno -kanalizacyjnego należy do  najemcy. Zakład nie będzie ponosił żadnych kosztów w tym zakresie. W przypadku montażu kabiny prysznicowej należy zamontować brodzik z uwagi, iż Wynajmujący nie zezwala na wykonanie odpływu liniowego. Zabrania się rozkuwania poziomego stropu celem położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej.
2.5. Wymiana stolarki okiennej w kolorze białym z zachowaniem dotychczasowego podziału, wraz z wymianą parapetów wewnętrznych. 
Okna muszą posiadać Certyfikat Zgodności, Deklarację Zgodności 
z PN lub Aprobatą Techniczną. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynnik przenikania ciepła (U) nie może być wyższy niż: 0,9 W/(m²K). W celu zapewnienia dopływu powietrza 
po wymianie stolarki okiennej na szczelną, konieczne jest wyposażenie okien  w nawiewniki powietrza. Nawiewniki te muszą zapewnić dopływ powietrza zgodnie z Polską Normą PN-83/B-03430 Az3 2000. Zastosowane nawiewniki muszą posiadać Aprobatę Techniczną (długość 40 cm).
2.6. Wymiana kratek wentylacyjnych w mieszkaniu (przed wymianą kratek należy uzyskać opinię kominiarską o drożności przewodów).
2.7.      Wykonanie nowej instalacji gazowej (w miedzi na zacisk) od licznika
     gazowego (konsoli)  w mieszkaniu do kuchenki gazowej w  kuchni
     zakończonej zaworem odcinającym. Zawór musi być niezabudowany,
     w widocznym i dostępnym miejscu.
2.8. Zakup i montaż nowej kuchenki gazowej 4-palnikowej.
2.9. Zakup i montaż nowego bojlera elektrycznego minimum 50 litrów.
2.10. Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej (ważny protokół z próby szczelności + kserokopia uprawnień: E i D na dzień odbioru mieszkania 
po remoncie przez Komisję). Protokół z próby szczelności gazu jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia protokołu.
2.11. Montaż czujnika tlenku węgla. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne). Czujnik należy zamontować 
w pomieszczeniu gdzie znajduje się kocioł na wysokości od 1,50 metra do 1,80 metra ma przeciwległej ścianie niż zamontowane jest urządzenie.
2.12. Montaż czujnika dymu. Czujnik dymu należy zamontować na suficie 
w przedpokoju. Bateria niewymienialna musi posiadać żywotność minimum 
10 lat (przy odbiorze końcowym należy przedstawić dokument potwierdzający powyższe wytyczne).   
2.13. Zabrania się zabudowywania instalacji gazowej w mieszkaniu.
2.14. Przed zatynkowaniem lub zabudowaniem instalacji (np. elektrycznej, wodno -kanalizacyjnej) jak również w przypadku wymiany stolarki okiennej fakt ten należy zgłosić do Działu Kontroli Technicznych celem dokonania przez komisję odbioru częściowego. 
2.15. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie wyraża zgody na zmianę układu funkcjonalnego mieszkania.
2.16. Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami: drzwi wejściowe 80 prawe (otwierane do wewnątrz oraz zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi WT 2021 współczynniki przenikania ciepła (U) w przypadku klatek nieogrzewanych nie mogą być większe od: 1,3W/(m2K)). Po wymianie drzwi wejściowych należy przywrócić powłokę malarską na klatce schodowej. Montaż nr na drzwiach wejściowych do mieszkania.  Drzwi pokojowe: pokój  80 prawe. Drzwi kuchenne 80 lewe/prawe. Drzwi łazienkowe: 80 lewe/prawe otwierane na zewnątrz. W drzwiach łazienkowych w dolnej części należy zamontować kratkę nawiewną 
o sumarycznym przekroju otworów do dopływu powietrza nie mniejszych niż 220 cm2 (kratka o wymiarach 13,6cm x 45,8cm). 
2.17. Wykonanie nowej podłogi w mieszkaniu (w miarę możliwości podłogi należy wykonać tak, aby poziom we wszystkich pomieszczeniach 
był jednakowy bez progowy). Położenie paneli podłogowych w pokoju. 
W przedpokoju położenie paneli lub płytek ceramicznych oraz położenie płytek ceramicznych w łazience i kuchni.
2.18. Zobowiązuje się wykonującego remont do przeprowadzenia uzgodnień dotyczących włączenia do instalacji wspólnych. (wodno – kanalizacyjnej,  gaz, prąd, centralnego ogrzewania, domofon) ze Wspólnotą Mieszkaniową.
2.19. Utrzymanie czystości klatki schodowej wraz z myciem.
2.20. Wymiana zamka w skrzynce pocztowej.
2.21. Wykonanie instalacji dzwonkowej, antenowej, internetowej.
2.22. Wymiana słuchawki domofonowej w razie potrzeby.
2.23. Protokół odbioru końcowego podłączeń kominowych i wentylacyjnych wystawiony przez kominiarza obsługującego budynek przy 
ul. Zgrzebnioka 5.
2.24. Odpady poremontowe należy zutylizować we własnym zakresie i na koszt własny, w żadnym wypadku nie można składować luzem odpadów poremontowych w obrębie nieruchomości ani przy boksie śmietnikowym. Informujemy również, że do odpadów poremontowych, które należy zutylizować na własny koszt zliczają się: płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne styropian, wata szklana szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rury PCV i PP, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele ścienne 
i podłogowe, baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki, deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety. W przypadku nie dostosowania się do Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Rybnika dotyczące systemu gospodarowania odpadami grozi kara finansowa do 5.000,00 zł.
2.25. Przedłożenie w dniu odbioru mieszkania dokumentu potwierdzającego odbiór wywozu odpadów.

3. Szacowanie wartości remontu ogółem: 40.600,00 zł.
4. Uwagi:
4.1. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa budowlanego.
4.2. Wszystkie prace dodatkowe lub zmiany zakresu remontu wymagają
pisemnej zgody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
4.3. Remonty związane ze szczególnie uciążliwym hałasem należy
przeprowadzać w dni powszednie i soboty w godzinach od 8.00 do 19.00.
Zabrania się wykonywania takich prac w niedzielę i dni świąteczne.
4.4. W przypadku wystąpienia awarii najemca mieszkania zobowiązany jest do udostępnienia pracownikom administracji wewnętrznej instalacji 
w mieszkaniu.
4.5. Koszt remontu kapitalnego jest wielkością szacunkową.
4.6. Dostarczenie do Działu Kontroli Technicznych lub Administracji dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego mieszkania celem ustalenia terminu odbioru.

